**Załącznik nr 2 do SIWZ**

 **KOSZTORYS OFERTOWY**

 **Remont drogi nr 34478 w miejscowości Kierz Niedźwiedzi**

 **wraz z poprawą odwodnienia od km 5+360 do km 8+474**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *LP* | *Symbol kwalifikacji**robót* | *Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych* | *Ilość* | *Jedn.* | *Wartość**Jedn.* | *Wartość netto w zł.* |
| ***1.*** | ***Poprawa odwodnienia*** |
| *1. 1* | *D.06.04.01*  | *Oczyszczenie rowu z namułu przy średniej grubości 30cm wraz z profilowaniem skarp i dna rowu* | *3200* | *mb* |  |  |
| *1.2* | *D.01.02.04* | *Rozbiórka umocnienia skarp rowu z płyt betonowych ażurowych 650x450x10 na podsypce piaskowej* | *26* | *m2* |  |  |
| *1.3* | *D.03.01.01* | *Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 60 cm z namułu przy zamuleniu 50%*  | *12* | *mb* |  |  |
| *1.4* | *D.06.01.01* | *Umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cem.-piaskowej*  | *720* | *m2* |  |  |
| *1.5* | *D.06.03.01* | *Lokalne uzupełnienie poboczy tłuczniem stabilizowanym 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem* | *110* | *m3* |  |  |
| *1.6* | *D.06.04.02* | *Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 40cm* | *625* | *mb* |  |  |
| *1.7* | *D.06.02.01* | *Wykonanie ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 40 cm szt. 90* | *27* | *m3* |  |  |
| *1.8* | *03.02.01* | *Przykanalik wykonany przewiertem sterowany Ø 300 mm z murkami czołowymi* | *12*  | *m* |  |  |
|  ***Razem netto*** |  |
|  ***VAT ……..%*** |  |
|  ***Ogółem brutto*** |  |